1. HLS\_only\_controller与matlab中的s-function里面的浮点程序对应，可以用仿真与浮点相对比。
2. HLS文件夹加入和接口相关的数据处理。